

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Количество | Цена | Срок поставки |
|

|  |
| --- |
| **Forland 8**GLONASS; MP5; Webasto; Air condition; Spoiler/Нержавеющая фурнитура: 2 штанги с дельтовидной ручкой, 8 петель |
|  |

 | 1 | 5 550 000 | Наличие |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **Технические характеристики\*** |   |   |
|   | Двигатель ISF3.8s5154, 112 кВт(152 лс), 3760 см³, дизельный, Евро 5 | ● |
|   | Механическая коробка передач (6G55), 6-ступенчатая | ● |
|   | Разрешенная полная масса |   | 7990 |
|   | Снаряжённая масса |   | 4700 |
|   | Грузоподъёмность |   | 3290 |
|   | Внешние размеры фургона (ДхШхВ), мм | 5200х2590х2500 |
|   | Внутренние размеры фургона (ДхШхВ), мм | 5030х2465х2310 |
|   | Толщина панелей, мм |   | 60-80 |
|   | Вместимость европалет |   | 12 |
|   | Внутренний объём, м³ |   | 28,6 |
|   | Ширина кабины, мм |   | 2060 |
|   | Компановка сидений |   | 2+1 |
|   | Топливный бак, л |   | 200 |
|   | Шины |   | 215/75R17.5 6+1 |
|   | Передние/задние тормоза |   | Дисковые/барабанные |
|   |   |   |  |
|   | **Стандартная комплектация\*** |   |   |
| **Безопасность** | ABS |   | ● |
|   | ESC |   | ● |
|   | Горный тормоз |   | ● |
|   | Звуковой сигнал при движении задним ходом | ● |
| **Кабина** | Кондиционер |   | ● |
|   | Мультифункциональное рулевое колесо | ● |
|   | Регулировка руля по высоте и вылету | ● |
|   | 7'' MP5 мультимедиа (Камера заднего вида+Bluetooth) | ● |
|   | Круиз-контроль |   | ● |
|   | Электростеклоподъемники |   | ● |
|   | Обогрев зеркал заднего вида  |   | ● |
|   | Аудиосистема FM+MP3 |   | ● |
|   | Сиденье с механической амортизацией | ● |
|   | Подогрев сиденья водителя |   | ● |
|   | Регулировка сиденья водителя, 6 положений | ● |
| **Экстерьер** | Цвет белый |   | ● |
|   | Обтекатель |   | ● |
|   | Дневные ходовые огни |   | ● |
| **Прочее** | Жидкостной отопитель Webasto | ● |
|   | Подогрев топливной системы |   | ● |
|   | ЭРА Глонасс |   | ● |
|   | Знак аварийной остановки |   | ● |
|   | Набор инструментов  |   | ● |
|   |   |   |   |
|   | **Спецификация дооборудования:** |  |   |
|   |   |  |   |
| **Панели фургона** |  |   |
| **Крыша:** |  | толщина панели 81 мм |   |
|   | наружное покрытие | плакированный металл 0.55 мм (цвет белый) |   |
|   | утеплитель | экструдированный пенополистирол 80 мм |   |
|   | внутреннее покрытие | плакированный металл 0.55 мм (цвет белый) |   |
| **Передняя стенка:** | толщина панели 81 мм |   |
|   | наружное покрытие | плакированный металл 0.55 мм (цвет белый) |   |
|   | утеплитель | экструдированный пенополистирол 80 мм |   |
|   | внутреннее покрытие | плакированный металл 0.55 мм (цвет белый) |   |
| **Боковые стенки:** | толщина панели 61 мм |   |
|   | наружное покрытие | плакированный металл 0.55 мм (цвет белый) |   |
|   | утеплитель | экструдированный пенополистирол 60 мм |   |
|   | внутреннее покрытие | плакированный металл 0.55 мм (цвет белый) |   |
| **Задние двери:**  |  | толщина панели 85 мм |   |
|   | наружное покрытие | пластик, армированный стекловолокном 1.5 мм (цвет белый) |   |
|   | утеплитель | экструдированный пенополистирол 83 мм |   |
|   | внутреннее покрытие | плакированный металл 0.55 мм (цвет белый) |   |
| **Пол:**  |  | толщина панели 105 мм |   |
|   | наружное покрытие | плакированный металл 0.55 мм (цвет белый) |   |
|   | утеплитель | экструдированный пенополистирол 80 мм |   |
|   | настил пола | влагостойкая, сетчатая фанера 24 мм |   |
|   | крепление платформы | несквозное |   |
|   | подрамник | швеллер из стали 09Г2С, толщина 4 мм |   |
|   | покрытие подрамника | антикоррозийная, двухкомпонентная эмаль |   |
| **Обвязка кузова, отбортовка** |   |   |
|   | Наружные обрамление | анодированный алюминий |   |
|   | Внутренние обрамление | оцинкованный уголок 1.5 мм |   |
|   | Отбортовка  | оцинкованный сталь 2 мм / высота 250 мм |   |
| **Задние двери** |   |   |   |
|   | Портал | стальной 3 мм с порошковой окраской (цвет серый) |   |
|   | Фурнитура | оцинкованная сталь  |   |
|   | Количество петель | петли из оцинкованной стали 8 шт. (по 4 шт. на дверь) |   |
|   | Количество штанг | штанги с дельтовидными ручками 2 шт. (по 1 шт. на дверь) |   |
|   | Фиксаторы дверей  | Т-образные 2 шт. (по 1 шт. на дверь) |   |
|   | Уплотнитель | резино-пластиковый, морозостойкий |   |
|   | Отбойники | отбойник фургона узкий 2 шт. |   |
| **Электрика** |   |   |   |
|   | Внутреннее освещение | светодиодные плафоны - 2 шт. |   |
|   | Включение освещения фургона | кнопка в кабине водителя |   |
|   | Боковые габариты | светодиодные - 6 шт. |   |
|   | Верхние габариты | светодиодные - 4 шт. |   |
| **Прочее** |   |   |   |
|  | Боковая защита | алюминиевая 2 шт. |   |
|  | Подкрылки  | пластиковые 2 шт. |   |
|   | Лестница для подъёма в кузов | оцинкованная 1 шт. |   |
|   | Светоотражающая маркировка | по периметру фургона |   |