

Изображение отличается от комплектации, приведённой ниже

**Коммерческое предложение 07.10.2024**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Количество | Цена | Срок поставки |
|

|  |
| --- |
| **Forland 8****бортовая платформа со сдвижным тентом** **8 т колёсная база 3800** |
|  |

 | 1 | 5 550 000 | Наличие |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **Технические характеристики\*** |   |
|   | Двигатель ISF3.8s5154, 112 кВт(152 лс), 3760 см³, дизельный, Евро 5 | ● |
|   | Механическая коробка передач (6G55), 6-ступенчатая | ● |
|   | Внешние размеры фургона (ДхШхВ), мм | 5200х2550х2500 |
|   | Внутренние размеры фургона (ДхШхВ), мм | 5100х2480х2340 |
|   | Внутренний объем, м³ | 29,5 |
|   | Вместимость европалет | 12 |
|   | Ширина кабины, мм | 2060 |
|   | Компановка сидений | 2+1 |
|   | Топливный бак, л | 200 |
|   | Шины | 215/75R17.5 6+1 |
|   | Передние/задние тормоза | Дисковые/барабанные |
|   |   |   |
|   | **Стандартная комплектация\*** |   |
| **Безопасность** | ABS | ● |
|   | ESC | ● |
|   | Горный тормоз | ● |
|   | Звуковой сигнал при движении задним ходом | ● |
| **Кабина** | Кондиционер | ● |
|   | 7'' MP5 мультимедиа (Камера заднего вида+Bluetooth) | ● |
|   | Мультифункциональное рулевое колесо | ● |
|   | Регулировка руля по высоте и вылету | ● |
|   | Круиз-контроль | ● |
|   | Электростеклоподъемники | ● |
|   | Обогрев зеркал заднего вида  | ● |
|   | Аудиосистема FM+MP3 | ● |
|   | Сиденье с механической амортизацией | ● |
|   | Подогрев сиденья водителя | ● |
|   | Регулировка сиденья водителя, 6 положений | ● |
| **Экстерьер** | Цвет белый | ● |
|   | Обтекатель | ● |
|   | Дневные ходовые огни | ● |
| **Прочее** | Жидкостной отопитель Webasto | ● |
|   | Подогрев топливной системы | ● |
|   | ЭРА Глонасс | ● |
|   | Знак аварийной остановки | ● |
|   | Набор инструментов  | ● |
|   |   |   |
|   | **Спецификация дооборудования:** |   |
|   |   |   |
| **Подрамник** | Продольный швеллер, сталь 09Г2С | ● |
|  | Обезжиривание (Нефрас) | ● |
|  | Обработка кислотным грунтом ВЛ | ● |
|  | Обработка грунтом ПУ, и нанесении 2-х компонентного полиуретанового грунта- эмали DTM 9005 | ● |
| **Основание** | Поперечные балки – П-образный гнутый профиль | ● |
|  | Боковой профиль – гнутый профиль | ● |
|  | Лазерная обработка металла, антикоррозийная, двухкомпонентная эмаль (цвет черный) | ● |
| **Крепление кузова к раме** | Через кронштейны болтовым соединением, передние с демпфирующими пружинами | ● |
| **Передняя стенка** | Сварная металлоконструкция из профилей квадратного и прямоугольного сечения | ● |
|  | Стойки передней стенки выполнены из профиля | ● |
|  | Каркас передней стенки выполнен из профильной трубы | ● |
|  | Обшита фанерой, 6 мм. | ● |
| **Борта** | Боковые секции из анодированного алюминия, откидывающиеся, высотой 400 мм, съёмные | ● |
| **Стойки** | Стойки промежуточные стальные быстросъёмные, ломающиеся, по 1 шт. на сторону | ● |
|  | Транспортная влагостойкая, сетчатая фанера 21 мм | ● |
|  | Такелажные скобы, вмонтированные в обвязочный профиль, 8 шт.  | ● |
| **Тентовая конструкция** | Направляющие, алюминиевые | ● |
|  | Механизм крыши, алюминиевый с оцинкованными поперечинами  | ● |
|  | Ролики на боковых шторах, стальные | ● |
|  | Натяжка тента: вертикальная - ремни с замковым механизмом, горизонтальная - штанга (1 шт. на левой и 1шт. на правой шторе) | ● |
|  | Тент, цвет серый, плотность ткани не менее 650 гр/м | ● |
|  | Отбойники между стойками из транспортной фанеры | ● |
| **Задние двери**  | Наружная обшивка: пластик, армированный стекловолокном | ● |
|  | Внутренняя обшивка: фанера, ФСФ 4 мм.  | ● |
|  | Петли: Нержавеющая сталь, 8 шт. (по 4 шт. на одну сторону) | ● |
|  | Штанги: Оцинкованная сталь, 4 шт. (по 2 шт. на одну сторону) | ● |
|  | Фиксаторы дверей: Г-образного типа, 2 шт. | ● |
|  | Уплотнитель, стандартный, двухлепестковый | ● |
|  | Отбойники, отбойник фургона узкий 2 шт. | ● |
| **Электрика** | Боковые габариты, Светодиодные, 4 шт. | ● |
|  | Верхние габариты, Светодиодные, 4 шт. | ● |
| **Прочее** | Боковая защита, алюминиевая, 2 шт. | ● |
|   | Лестница для подъёма в кузов, оцинкованная, 1 шт | ● |
|   | Светоотражающая маркировка, по периметру фургона | ● |
|   | Такелажные кольца, Оцинкованные, 8 шт. | ● |
|   | Багор, 1 шт. | ● |
|   | Стяжка из ремней с трещоткой, 2 шт. | ● |

|  |  |
| --- | --- |
| **Стоимость дополнительного оборудования, руб:** | ***вкл. НДС*** |
| Комплект из 4-х (четырех) штанг из нержавеющей стали, 1 шт. | **154 000** |